汕头市人民医院医保药品追溯码扫码设备采购项目

技术需求书

一、采购设备名称、主要参数、数量需求表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 桌面式有线追溯码采集设备 | 像素：≥230W像素分辨率：≥1920×1200 ppi支持语音播报机身指示：支持读码成功/失败指示多码识读能力：≥30个（同时）扫描速度：≥60个码/秒条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入支持码制：一维（1D）、二维（2D）通讯接口：网口、USB | 19 | 台 |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| 2 | 手持无线追溯码采集设备 | 图像传感器 ≥640\*480像素光源：白/红/蓝识读精度 ≥3mil支持码制：一维、二维连续工作时间：≥12h充电时间：≥5 Hour传输距离：空旷≥70m无线标准：蓝牙5.0 | 11 | 台 |